松科苑改造项目5G信号覆盖工程项目（二次比价）用户需求

一、项目背景
松科苑于2007年竣工投入使用，总建筑面积约10.15万㎡。松科苑改造二期工程（科技金融集聚区改造范围）建筑包含5栋，7-9、11-14栋、22-23号架空连廊、24号地下停车库，面积约43801.98㎡，目前改造工程已经基本完成，可以实施信号覆盖工程。经现场测试，园区室外信号正常，但存在以下问题：室内信号微弱且不稳定地下室及电梯内无信号覆盖，为优化营商环境及企业服务，完善改造工程信号覆盖验收手续，现启动 4G、5G信号全覆盖工程，确保中国移动、中国电信、中国联通、中国广电四网信号接入及正常使用。

二、需求概述

1.项目建设内容：松科苑改造二期工程4G、5G信号全覆盖，包括但不限于：（1）室内信号覆盖分布设计图纸、工程量清单；（2）室内信号覆盖分布施工（含天线、铺设传输光缆、配件及安装）;（3）需确保中国移动、中国广电（与移动公司共网）、中国电信、中国联通三网信号的接入及正常使用；（4）室内信号覆盖验收（竣工后完成通信质监平台备案）。
2.资质要求：（1）具有基础电信业务经营许可证或通信工程施工总承包资质乙级或以上；（2）需提交三家运营商（移动、电信、联通）信源接入承诺函；（3）需提供一项近三年同类业绩证明。
3.建设具体区域需求：
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4.设计初步图纸及清单：信号覆盖室内分布图初稿及清单详见附件1，投标单位需进一步根据现场实际情况优化完善施工图。
三、项目质量控制标准的要求

1.本项目质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

2.本项目质量验收标准按国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。

3.工程技术要求按有关国家和省市有关规范及现行行业标准。中标人在施工中如果工程质量不符合要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，中标人须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

4.施工工期：40日历日。
四、安全要求、质保期及售后服务要求

1.安全要求

（1）安全要求施工须符合《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》及东莞市安全文明工地标准。

（2）施工过程中中标人负责施工现场的安全防护工作，施工人员的工伤、安全责任等由中标人负责，与采购人无关，中标人应确保施工现场安全，并为施工人员购买足额保险。

（3）施工期间，中标人施工人员应严格遵守采购人制度和现场管理，因中标人施工而造成第三方损害的，一切责任将由中标人负责，因此造成采购人的一切损失，采购人有权向中标人追偿。
2.质保期及售后服务要求

（1）中标人将工程移交给采购人后，中标人仍应按合同约定对工程各部位承担保修义务。

（2）质保期：项目总体质保期为项目竣工验收合格之日起2年。

（3）保修期内，除人为或不可抗力因素外，如有质量问题，中标人应在收到采购人维修通知后4小时内到达采购人指定的维修现场及时免费维修。中标人未及时履行维修义务的，采购人有权自行或委托第三方进行维修，所产生的一切费用和损失由中标人承担。

五、费用说明:
（1）投标人填报下浮率，投标下浮率不得低于10.62%。

（2）由投标人完成图纸设计、工程清单。

（3）由采购人根据图纸、工程清单聘请具有资质的第三方造价单位进行预算编制，中标单位进行核对。

（4）最终结算总价=(第三方审定预算价格-安全生产措施单列费)×(1‑中标下浮率)+安全生产措施单列费+甲方审定的变更工程造价。如发生工程变更，采购人委托第三方造价咨询机构出具结算审核报告，经甲乙双方书面确认后作为最终结算依据。本项目为后置固化基数的总价包干模式，除采购人书面确认工程变更外，不因中标人深化施工图带来工程量变化而调整合同价格。该项目按结算金额总价包干，中标人包工包料，所产生的所有人工、材料及运输费、安全文明施工费等一切费用均由中标方承担。
该项目按结算金额总价包干，中标人包工包料，所产生的所有人工、材料及运输费、安全文明施工费等一切费用均由中标方承担。

六、项目支付与结算:

该项目不设预付款，工程质量合格并通竣工验收后支付至合同总价的97%，剩余3%工程质保期满后再支付。
附件1：松科苑改造二期室内分布系统初步方案+清单

